**LED-Handlaufprofil Einsatz für Holz**

**Aluminiumprofil mit Sicken in der Nut, Alu-WOOD**

Aluminium Einsatz für Holzhandläufe. U-Profil 30x27x3mm mit Nut 24x24mm mit Sicken zum direkten Einklicken der Kunststoffabdeckung oder einer Kunststoffleuchte.

Geeignet für Aluminiumgeländer und mit entsprechendem Isolator für weitere Geländer-Werkstoffe

Werkstoff: EN-AW6060

Oberfläche: natur

Stablänge: 3m

Hersteller: LUX GLENDER GmbH