**LED-Handlaufleuchte für Nut 24x24mm mit Sicken (zum direkten Einklipsen der Leuchte), Indoor / Outdoor, asymmetrische Lichtverteilung, biegsame LED-Handlaufleuchte** für öffentliche Bereiche, Brücken, Bahnübergänge, Unterführungen, für Witterungs-, Abgas- und Vandalismus-gefährdete Objekte und Bereiche.

LED-Handlaufleuchte:

* Vollvergossene LED-Leuchte für den Einsatz in den Handlaufprofilen mit einer Nut 24x24mm mit Sicken zum direkten Einklicken in das Handlaufprofil. Eine zusätzliche Halterung ist nicht erforderlich.
* Zusammen mit dem Handlaufprofil bildet das Leuchten-Gehäuse einen Kabelkanal (ca.8x20mm) für die Verkabelung. Die Leuchte ist für den parallelen Anschluss vorbereitet.
* Leuchten-Gehäuse aus ABS-Kunststoff, mit speziell geformtem Reflektor für asymmetrische, durchgehende, gleichmäßige, Lichtverteilung.
* Gehäuselänge: 206mm, 256mm, 306mm…(in 50mm Schritten) bis max. 1506mm
* Lichtaustritt: jeweilige Gehäuselänge minus 6mm.
* Vergussmasse PU klar
* Lichtverteilung: asymmetrisch
* Betriebsspannung 24VDC (20,5…26VDC)
* Schutzart IP69, Schutzklasse IK10, vandalensicher, dimmbar. Lebensdauer 50.000h
* Leistung: ............ (bitte eintragen – **3W/m, 5W/m** oder **10W/m (Sondereintrag möglich)**)
* Farbtemperatur: ............ (bitte eintragen – **1800K, 2600K, 2900K, 3300K, 3500K, 4100K (Sondereintrag möglich)**)
* Geeignet zum direkten Einklipsen in gebogene LED-Handlaufprofile ø42,4mm oder 40x40mm jeweils mit Sicken. Bis zu einem Biegeradius von Minimum 1,5m ist kein Vorbiegen der Leuchte erforderlich, die kann direkt eingeklipst werden.

Hersteller: LUX GLENDER GmbH

System: SAFE